<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="PRO_MINI">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PRO_MINI">
<pin name="TX0"/>
<pin name="RX1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
<pin name="12"/>
<pin name="13"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="RAW"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PRO_MINI">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PRO_MINI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PRO_MINI">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="A0"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="RAW" pad="RAW"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="RST RST1"/>
<connect gate="G$1" pin="RX1" pad="RX1"/>
<connect gate="G$1" pin="TX0" pad="TX0"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="PRO_MINI_2" package="PRO_MINI">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="A0"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND GND1 GND2" route="any"/>
<connect gate="G$1" pin="RAW" pad="RAW"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="RST RST1"/>
<connect gate="G$1" pin="RX1" pad="RX RX1"/>
<connect gate="G$1" pin="TX0" pad="TX TX0"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC VCC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
